**武 汉 工 商 学 院**

**招（议）标文件**



**招标项目名称:** **服务器及相关设备采购项目**

**编   号**:**G2024-39**

**武汉工商学院招投标办公室**

**二○二四年十一月**

**第一部分   招（议）标邀请**

根据我校实际需求，现面向社会邀请具有实力的单位进行我校的服务器及相关设备采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

**一、招标项目名称：**服务器及相关设备采购项目

2024年11月27日下午4:00前，请有意向的单位将法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照副本等上述资料彩色扫描件（全部资料扫描为一个PDF文件）发送至331678357@qq.com邮箱，待招标方审查无误后，将联系供应商进行线上缴纳文件费，每份招标文件 200元（该费用收取后概不退还）。

递交标书费的账户信息:

支付宝账号：13995699032 户名：杜丹丹

**（请备注清楚单位名称及所投项目名称）**

每个投标单位在递交投标书之前,需交纳投标保证金 贰万 元，开标后未中标单位的保证金在十个工作日内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

递交投标保证金的账户信息：

户 名：武汉工商学院

开户行及账号：建行武汉洪福支行42001237044050001270

**二、投标截止时间：**

投标单位于2024年 月 日，将投标文件交到武汉工商学院招投标办公室。如有延误，视为废标；中标单位应在我校规定的时间内来签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我校有权扣留保证金。

**付款方式：**施工完毕经验收合格后支付总货款的90%，验收合格满一年后付清余款。

**工期：**以招标方要求时间为准。

**开标时间及地点：**另行通知。

**招标单位：**武汉工商学院

**执行单位：**武汉工商学院招投标办公室

**地  址：**武汉市洪山区黄家湖西路3号

**联 系 人：**商务部分：胡老师 027-88147040

**第二部分   投标须知**

**一、招标方式：邀请招标、议评开标。**

**二、投标者要求及相关说明：**

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

**三、投标费用：**无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

**四、投标书内容：**

1、投标书正本一份，副本伍份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）；

2、产品详细报价，投标保证金缴纳凭证；

3、故障响应时间及服务承诺细则；

4、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、针对此次项目的原厂授权证明等。

5、投标公司须列举近三年来在相近高校的经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

6、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价，并注明商品规格，产地等。

**五、开标与评标：**

1、开标时间和地点：另行通知。

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

**六、中标与签订合同**

1、自开标之日起7日内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金。

4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

**七、投标单位如有任何疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。**

**八、武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。**

**第三部分 技术要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **设备名称** | **数量** | **指标项** | **技术要求** |
| 1 | 教学资源管理及教学考试 | 专用服务器 | 4台 | 总体要求 | 国内知名品牌，2U机架式，非0EM产品 |
| 处理器 | 配置2颗Intel Xeon Gold 6526Y 16C 195W 2.8GHz 处理器 |
| 内存 | 2根32GB DDR5 5600MHz（2Rx8）RDIMM |
| 硬盘 | 2个960G SSD  最多20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘  最多支持36个NVMe驱动器  最多支持48个E3.S驱动器  2个M.2 SSD（SATA或者NVMe） |
| 阵列卡 | 硬件RAID卡，支持RAID0,1 |
| 网卡 | 4个千兆电口 |
| 电源 | 配置不少于2个热插拔电源模块，单电源功率≥800W |
| I/0 扩展 | 支持18个PCIe插槽，2个OCP 3.0插槽 |
| USB接口 | 前置USB接口2个，后置USB接口3个，支持USB2.0以上接口 |
| GPU 扩展 | 最大支持4个双宽或者16个单宽GPU |
| ★管理 | 配置带外管理端口，可通过web页面带外管理服务器，可实现远程KVM管理、一键收集日志。支持两个BIOS flash 及两个BMC flash，可保障关键业务的高可用性。 |
| **★**厂家资质 | 服务器原厂商通过CCCS客户联络中心标准体系钻石五星级认证、国家信息安全测评信息安全服务资质认证（安全工程一级）、ITSS信息技术服务标准认证（运行维护一级）等权威机构认证；以上提供证书复印件并加盖原厂商公章 |
| 服务 | 提供三年7\*24原厂维保服务 |
| 2 | 巡课系统 | 万兆业务卡 | 1台 |  | 锐捷M7000-16XS-EA；万兆、16口、含模块及系统调试。 |
| 存储服务器 | 2台 |  | 240TB，挂载于融合平台服务器；转速为7200转每分，数据传输速率为12Gbps；标配QoS、DRAID功能；标配8个1Gb iSCSI主机接口，可扩展FC、万兆、千兆、FcoE主机接口，支持万兆接口；含系统调试及安装。 |